APKURE RAŽOŠANAS UN NOLIKTAVU TELPĀM - TAUPA ENERĢIJU UN NODROŠINA AUGSTU SILTUMA KOMFORTU
[bookmark: _GoBack]Vēlamies iepazīstināt Jūs ar ENERGOTECH rūpnieciskajiem infrasarkanajiem sildītājiem. - Energotech misija – radīt vislabākos apkures risinājumus, kas ietaupa elektroenerģiju, izmantojot senāko siltuma avotu – sauli.
Īpaši specializējas infrasarkano, elektrisko un griestu sildītāju sistēmu ražošanā.
Infrasarkanie sildītāji darbojas sildot cietas virsmas, nevis gaisu. Tādā veidā rodas
· viegls un dabīgs siltuma līmenis,
· tiek nodrošināts augstāks komforta līmenis,
· tiek ietaupīta enerģija 25-50%.

ENERGOTECH piedāvājumā ietilpst šādi produkti: 
EnergoStrip, EnergoCassette, EnergoInfra, EnergoLine un EnergoInfra Industry.
Energo infrasarkanie sildītāji ir izstrādāti izpētot dabas likumus un pielietojot jaunākos atklājumus apkures tehnoloģijās – iedvesmu rodot no saules, kas vispirms uzsilda zemes virsmu, no kuras (ar staru radīto siltumu) uzsilst atmosfēra. Energo sildītāji darbojas līdzīgi kā saule silda atmosfēru. Telpu apkure, kurās ir augsti griesti, vairs nav problēma, jo Energo sildītāji vispirms sasilda virsmas telpā, no kurām pēc tam uzsilst gaiss. Apsildītajās telpās gaiss ir svaigs, dabisks, patīkams un vienmērīgs – bez aukstām vai caurvēja radītām gaisa plūsmām. Apkārtējā gaisa temperatūra ir tā, ko mēs sajūtam ar ādu – tā ir telpas gaisa un priekšmetu (sienu, grīdas, mēbeļu) kopējā vidējā temperatūra. Neskatoties uz (iespējams) 3- 6°C zemāku temperatūru, telpas klimats būs patīkamāks, salīdzinot ar konvekcijas tipa apkures sistēmu, turklāt, salīdzinājumā ar konvekcijas apkuri, arī gaisa temperatūra neapsildītajās telpas daļās vienmēr būs siltāka lietojot infrasarkano apkuri.

GAISA APKURES SISTĒMAS
Apsildot telpas tradicionālā veidā (piemēram – ar centrālo apkures sistēmu), t.i. ar karsta gaisa palīdzību – karstais gaiss ceļas uz augšu, savukārt grīdas paliek aukstas – rezultātā telpa netiek vienmērīgi apsildīta, no kā veidojas lielāki uzturēšanas izdevumi (siltuma zudumi), auksta gaisa plūsmu cirkulācija un caurvējš, kā arī paaugstinās saaukstēšanās iespēja, kas savukārt mazina darba produktivitāti.

ENERGO RADIANT APKURE
Energo sildītāji sildīs tās vietas (telpas daļas), kuras visvairāk nepieciešams sildīt – reālo darba vai dzīvojamo zonu. Sildītājs sasilda grīdu un sienas līdzīgi kā saule sasilda zemi. Šī ir ļoti ērta un efektīga apkures sistēma, kas padara gaisu telpā daudz patīkamāku, kā arī ļauj izmantot enerģiju daudz efektīgākā veidā, nekā lietojot konvekcijas apkures sistēmu, kur telpu apsildīšanā tiek izmantots sakarsēts gaiss.

ENERGOTECH piedāvājumā ietilpst šādi sildītāji:
[image: Energostrip sildītājs]EnergoStrip - Elektriskā griestu apkures sistēma
apraksts
Elektriskā griestu apkures sistēma EnergoStrip ir piemērota telpām, kurās griestu augstums ir no 2-40 m. To var izmantot gan nelielās vannas istabās, gan plašās ražošanas telpās. Uzstādīt šo sistēmu ir vienkārši un samērā lēti un tā neprasa apkopi. Tā kā šis sildītājs tiek stiprināts pie griestiem, ievērojami tiek ietaupīta vieta telpā. Ietaupītā enerģija – 25-50%. EnergoStrip ļauj ietaupīt siltumenerģiju, jo siltums tiek saglabāts telpu sienās un grīdā un priekšmetos, tādējādi nakts stundās iespējams izmantot lētāku elektroenerģiju. Pielietojums ir ļoti daudzpusīgs – gan pamata apkurei, gan papildus apkurei, gan arī atsevišķu laukumu apsildei u.tml.
Ja vēsā rīta pieskaras pie sienas, kolīdz saule ir uzlēkusi, var sajust pārsteidzošu siltumu, lai gan apkārtējā temperatūra varētu būt pat mazliet zem nulles. Tas ir tikai tādēļ, ka saules siltums sasilda atmosfēru, vispirms sasildot cietas virsmas un priekšmetus.
EnergoStrip sildīšanas sistēma darbojas tieši tāpat. Tā ļauj iegūt vienmērīgi un dabīgi apsildīt telpu, kurā nav auksto gaisa masu pārvietošanās, kā arī tā ļauj ietaupīt 25-50% siltumenerģijas, salīdzinot ar klasiskajām apkures sistēmām.
EnergoStrip sistēmu ieteicams uzstādīt telpās, kur griestu augstums ir 2 – 40m, un tās pielietojums ir ļoti plašs – dzīvojamās mājas, baznīcas, skolas, siltumnīcas, ražošanas telpas, sporta zāles, bērnudārzi un daudz kur citur. EnergoStrip ir ar IP44 apstiprināta sistēma, kas piemērota lietošanai mitrās un sausās telpās.
EnergoStrip sistēma veidota no galvanizētām tērauda plāksnēm ar baltu pulverpārklājumu (izņemot EE36 – bez pārklājuma). Ar vienu sildelementu: EE6 un EE10. Divi sildelementi: EE8, EE12, EE16 un EE20. 3 sildelementi: EE24, EE36.
EnergoStrip sistēmai ir unikāla uzbūve, kas novērš elektromagnētisko lauku rašanās iespējamību (pārbaude veikta SEMKO).

Infrasarkanais rūpnieciskais griestu sildītājs EnergoStrip – Tehniskie dati
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	Sildītājs EnergoStrip
	EE6
	600
	 
	96
	16
	5
	60
	5
	200 – 240˚C
	2,0 – 3,5
	IP44

	Sildītājs EnergoStrip
	EE10
	1000
	 
	168
	16
	5
	103
	8
	200 – 240˚C
	2,0 – 4,5
	IP44

	Sildītājs EnergoStrip
	EE8
	800
	 
	65
	29
	5
	37
	6
	220 – 260˚C
	2,2 – 5,0
	IP44

	Sildītājs EnergoStrip
	EE12
	1200
	 
	96
	29
	5
	60
	8.5
	220 – 260˚C
	2,4 – 10
	IP44

	Sildītājs EnergoStrip
	EE16
	1600
	 
	136
	29
	5
	82
	11.5
	220 – 260˚C
	2,8 – 20
	IP44

	Sildītājs EnergoStrip
	EE20
	2000
	 
	168
	29
	5
	103
	14
	220 – 260˚C
	3,3 – 25
	IP44

	Sildītājs EnergoStrip
	EE24
	2400
	 
	136
	43
	5
	82
	16.5
	250 – 290˚C
	4,0 – 30
	IP44

	Sildītājs EnergoStrip
	EE36
	3600
	 
	168
	43
	5
	103
	21
	280 – 350˚C
	5,0 – 40
	IP44
 



[image: Energocassette sildītājs]
EnergoCassette – infrasarkanie sildītāji piekārtajiem griestiem
EnergoCassette elektriskā apkures sistēma
EnergoCassette elektriskā apkures sistēma ir montējama pie griestiem (var iemontēt iekaramajos griestos vai arī uzreiz griestu konstrukcijās). Sistēma ir piemērota telpām, kur griestu augstums nepārsniedz 3.5 m. Zemā sildītāja virsmas temperatūra (zem 100°C) rada patīkamu un vienmērīgu siltumu telpā.
EnergoCassette ir pārbaudīts un apstiprināts kā lietošanai drošs apkures risinājums gan mitrās, gan sausās telpās, kā arī telpās ar paaugstinātu ugunsbīstamību (IP55). Piemērots risinājums visdažādāko telpu apsildīšanai.
Griestos uzstādāmā apkures sistēma EnergoCassette ir visdabīgākais un ērtākais veids, kā apsildīt Jūsu telpas. EnergoCassette pakāpeniski izstaro nelielā temperatūras siltumu, kas sasilda grīdas, sienas un cietus priekšmetus telpā, līdzīgi kā saule sasilda zemi. Izmantojot šo sistēmu: pirmkārt, tiek nedaudz samazināta kopējā gaisa temperatūra telpā, lai gan kopumā tas nerada aukstuma (vēsuma) sajūtu; otrkārt, tā ļauj Jums ietaupīt 15-30% enerģijas.
Zemā EnergoCassette virsmas temperatūra padara šo sistēmu īpaši piemērotu telpām ar zemiem griestiem, tā var tikt izmantota telpās, kurās griestu augstums ir – līdz 3.5m. Mūsdienīgais un elegantais sistēmas dizains iekļaujas biroja telpās, skolās, slimnīcās, dzīvojamās telpās u.c. Tā kā EnergoCassette ir apstiprināta ar IP55 kā piemērota sistēma mitrām, sausām telpām un telpām ar paaugstinātu ugunsbīstamību, šī sistēma var droši tikt izmantota dušas telpās, lauksaimniecības, papīra un celulozes rūpniecības telpās utml.
EnergoCassette ir universāla, dažādām griestu konstrukcijām piemērota apkures sistēma (savienojama ar piekaramo griestu konstrukcijām (15-24mm), vai, izmantojot stiprinājumus, uzstādāma tieši pie griestiem). Piestiprinot sildītājus pie griestiem Jūs atbrīvojat papildus vietu pie sienas un uz grīdas. Pateicoties savai atrašanās vietai – pie griestiem, šī apkures sistēma ir mazāk pakļauta tiešam riskam, t.i. vairāk pasargāta no tīšas/netīšas bojāšanas, šādi veicot arī papildus drošības funkciju, kas ir īpaši būtiska sabiedriskajām telpām.
Izmantojot sertificēta elektriķa palīdzību EnergoCassette apkures sistēmu var uzstādīt pastāvīgi. Zem sildītāja virsmas atrodas sadales kārba ar 4mm² kabeļu savienojumiem. Savstarpēji var savienot vairākas EnergoCassette sistēmas.
EnergoCassette sistēma pieejama ar baltu apdari divos modeļos ENC300 un ENC600 ar 220-240V spriegumu (skatiet tabulu).
Infrasarkanais apkures panelis - sildītājs piekārtajiem griestiem - Tehniskie dati
	Modelis
	220-240V
	Izmēri (cm)
gar.x plat.xaugst.
	Svars
kg
	Virsmas temperatūra
	Montāžas augstums m

	Infrasarkanais sildītājs EnergoCassetteENC300
	300 W
	59,3
	59,3
	4,5
	5,5
	80 – 95˚C
	1,8 – 3,5 m

	Infrasarkanais sildītājs EnergoCassetteENC600
	600 W
	119,3
	59,3
	4,5
	10
	80 – 95˚C
	2,0 – 4,5 m



[image: EnergoInfra infrasarkanā lampa]EnergoInfra
Elektriskā griestu apkures sistēma EnergoInfra - apraksts
APKURE, KAS TAUPA ENERĢIJU UN ĀTRI UZSILST
EnergoInfra apsildes sistēma ir daudzpusīgi izmantojama gan siltumnīcās, uz balkoniem, pagalmā, kā arī noliktavās un darbnīcās atsevišķu zonu apsildei. Energoinfra var izmantot arī āra telpām – restorāniem, verandām un daudz kur citur.
EnergoInfra ir ar IP44 apstiprināta kā mitrumizturīga sistēma, kas ļauj to izmantot gan mitrās telpās, gan ārā, gan sausās telpās. Sistēmu droši var lietot arī vannasistabās un sabiedriskajās telpās. To var stiprināt gan pie griestiem, gan pie sienas.
Rodas papildus brīva vieta uz grīdas un pie sienām un tiek ietaupīta siltumenerģija – 15-30%.
EnergoInfra sildītāji bieži vien tiek izmantoti kā papildus sildierīces siltumnīcās, uz balkona, iekšpagalmos u.c. To var izmantot arī atsevišķu zonu apsildei darbnīcās un noliktavās, kā arī citur. Sistēmu var droši izmantot vannasistabās un mazgāšanas telpās, jo tā ir ar IP44 apstiprināta kā mitrumizturīga apkures sistēma, kas piemērota mitrām, sausām telpām, kā arī izmantošanai ārā.
EnergoInfra sistēmas ilgmūžību nodrošina tas, ka tās korpuss ir no tērauda ar pretkorozijas pārklājumu. Korpusam ir baltas krāsas pulvera pārklājums ar anodētiem alumīnija reflektoriem. Aizsargi un sildelementi ir no nerūsējošā tērauda.
EnergoInfra apsildes sistēma ir pieejama 3 dažādos modeļos – EIR500, 1000 un 1500, ar 220-240V spriegumu, skatīt tabulu. To var piestiprināt gan pie griestiem, gan pie sienas. Pievienotie stiprinājumi ir regulējami, līdz ar to iespējams mainīt sildītāja atrašanās leņķi. Sildītāju iespējams montēt arī iekārtā veidā.
Siltumu iespējams regulēt ar kādu no telpā uzstādītajiem termostatiem, kā arī, ja ir uzstādīti vairāki sildītāji, tad siltuma regulāciju var veikt papildus izmantojot automātisko vadības paneli.

Rūpnieciskie infrasarkanie sildītāji – lampas EnergoInfra – Tehniskie dati
	Modelis
	220-240V
	Izmēri (cm)
gar.x plat.xaugst.
	Svars
kg
	Virsmas
temperatūra
	Montāžas
augstums m

	Infrasarkanā lampa EnergoInfra
	EIR500
	500 W
	70
	7,5
	4
	1,5
	650 – 750˚C
	2,0 – 3,5m

	Infrasarkanā lampa EnergoInfra
	EIR1000
	1000 W
	117
	7,5
	4
	2
	650 – 750˚C
	2,0 – 4,0m

	Infrasarkanā lampa EnergoInfra
	EIR1500
	1500 W
	168
	7,5
	4
	3
	650 – 750˚C
	2,2 – 5,0m



[image: Solu / griestu infrasarkanie sildītāji]
EnergoLine
EnergoLine elektriskā apsildes sistēma
EnergoLine apsildes sistēmu var montēt zem soliem baznīcās, uzgaidāmajās telpās un hallēs, sporta zālēs, skatītāju stāvvietās u.c. Ja vēlaties šo sistēmu likt pie griestiem, tad visefektīgākā tā būs telpās, kuru griestu augstums nepārsniedz 3m. Eleganta un praktiska dizaina sildītājs rada patīkamu siltumu. Neuzkrītošais dizains ļauj tam pilnībā iekļauties apkārtējā vidē. EnergoLine ir pārbaudīts un apstiprināts ar IP44 kā mitrumizturīgs, tādēļ to droši var izmantot arī telpās, kurās ir paaugstināts mitruma līmenis.
EnergoLine sildītājs ir tikai 3.5cm biezs, zemas temperatūras siltumu izstarojošs panelis. Tas ir īpaši piemērots uzstādīšanai zem soliem un pie griestiem.
EnergoLine sistēmu var montēt zem soliem baznīcās, uzgaidāmajās telpās un hallēs, sporta zālēs, skatītāju stāvvietās u.c. Sildītājs sasilda gan pašu solu, gan arī grīdas daļu, kas atrodas tieši zem sildītāja. Šī ir laba apkures sistēmas izvēle telpām, kurās ir daudz gaisa, kuru visu nemaz nav nepieciešams sildīt – tiek sildītas tikai visnepieciešamākās zonas. Apsildāmais sols tiek sasildīts ļoti īsā laikā, tiek taupīta enerģija un sasniegts vēlamais rezultāts.
EnergoLine sildītājs ir īpaši piemērots nelielām telpām, kuru griestu augstums nepārsniedz 3m. Sildītāju var piestiprināt gan pie griestiem, gan pie sienas. Sistēma nodrošina efektīgu siltuma izplatīšanos telpā, novēršot auksta gaisa plūsmu iespējamību, kā tas ir konvekcijas tipa apkures sistēmas gadījumos. Salīdzinot ar konvekcijas tipa apkuri, EnergoLine ļauj ietaupīt 15-25% siltumenerģijas. Plānais un elegantais sildītāja dizains ir neuzkrītošs, tādēļ viegli saplūst ar apkārtējo vidi. Piestiprināts pie griestiem, tas ļauj ietaupīt vietu, kā arī tiek pasargāts no tīšiem/netīšiem bojājumiem, kas ir būtiski sabiedriskajās telpās.
EnergoLine sistēma pieejama ar baltu standarta apdari divos izmēros ar 220-240V spriegumu (skatiet tabulu). EnergoLine sistēma apstiprināta ar IP44 kā mitrumizturīga, t.i., piemērota gan mitrām, gan sausām telpām.
Izmantojot sertificēta elektriķa palīdzību EnergoLine apkures sistēmu var uzstādīt patstāvīgi. Zem sildītāja priekšējās virsmas atrodas sadales kārba ar 4mm² kabeļu savienojumiem. Savstarpēji drīkst savienot vairākas EnergoLine sistēmas.
Siltumu iespējams regulēt ar kādu no telpā uzstādītajiem termostatiem, kā arī, ja ir uzstādīti vairāki sildītāji, tad siltuma regulēšanu var veikt papildus izmantojot automātisko vadības paneli.

Infrasarkanais solu/griestu sildītājs - EnergoLine - Tehniskie dati
	Modelis
	220-240V
	Izmēri (cm)
gar.x plat.xaugst.
	Svars
kg
	Virsmas temperatūra
	Montāžas augstums m

	IS griestu/solu sildītājs EnergoLine EL200
	150 W
	100
	21
	3,5
	3
	60 – 75˚C
	1,8 – 3 m

	IS griestu/solu sildītājs EnergoLine EL300
	250 W
	148
	21
	3,5
	4,5
	60 – 75˚C
	1,8 – 3 m
 



[image: http://shop.apkuremajai.lv/images/products/th/256x179_10/energoinfra_industry__rendered_image.jpg]EnergoInfra Industry infrasarkanie sildītāji - lampas
APKURE RAŽOŠANAS UN NOLIKTAVU TELPĀM - TAUPA ENERĢIJU UN NODROŠINA AUGSTU SILTUMA KOMFORTU
EnergoInfra Industry sniedz energoefektīgu siltumapgādi telpās ar augtiem griestiem (6-40m). Siltuma absorbēšanās grīdā, sienās un cietos priekšmetos ļauj samazināt apkārtējo gaisa temperatūru, kas nozīmē to, ka tiek ietaupīts 25-50% enerģijas, tai pat laikā saglabājot patīkamu siltuma sajūtu.
EnergoInfra Industry sistēmu ar tās augsto darbības temperatūru var izmantot arī ārpus telpām, piemēram, iekraušanas/izkraušanas laukumos, terasēs un citur. Sildītājiem ir apstiprināts IP44, kas nozīmē, ka tie ir piemēroti drošai lietošanai gan mitrās, gan sausās telpās, gan ārpus telpāms.
Rodas papildus brīva vieta uz grīdas un pie sienām un tiek ietaupīta siltumenerģija - 15-30%.
Līdzīgi kā saule sasilda zemi – EnergoInfra Industry sistēma izstaro siltumu, kas sasilda sienas, grīdu un priekšmetus. Izmantojot šo sistēmu, Jūs varat pazemināt temperatūru telpā, saglabājot patīkamu siltuma sajūtu, turklāt tā ļaus Jums ietaupīt 25-50% siltumenerģijas salīdzinot ar tradicionālajām apkures iekārtām.
Tā kā EnergoInfra Industry sistēma darbojas, izmantojot augstu darbības temperatūru, tā ir īpaši piemērota telpās ar augstiem griestiem: 6-40m, kā arī telpās, kurās ir caurvējš (griestu augstums sākot no ~ 3.5m).
EnergoInfra Industry sistēmu var izmantot arī ārpus telpām, piemēram, iekraušanas/izkraušanas laukumos un citur. Sildītājs ir apstiprināts ar IP44, kas nozīmē, ka tas ir piemērots un drošs lietošanai gan mitrās, gan sausās telpās, gan ārpus telpām.
EnergoInfra Industry tiek izgatavots no pelēkas cinkota tērauda loksnes (bez krāsas pārklājuma) un anodētie atstarotāji ir no alumīnija. EnergoInfra Industry sistēma ir pieejama 3 dažādos modeļos – EIR 3000, 4500 un 6000, skatiet tabulu. Sildītājam ir 3 atsevišķi sildelementi, 1+1+1, un tas var tikt pieslēgts vai nu 220-240V vai 380-415V spriegumam. EnerfoInfra Industry sildītājus var montēt gan pie griestiem, gan pie sienas. Pievienotie stiprinājumi ir regulējami, un ir iespējams izvēlēties atbilstošāko ierīces novietošanas leņķi. Sildierīci var izmantot arī iekārtā veidā.
Izmantojot sertificēta elektriķa palīdzību EnergoInfra Industry apkures sistēmu var uzstādīt patstāvīgi. Sildītāja galā atrodas sadales kārba ar 16mm² kabeļu savienojumiem, sadales kārbā ir 2 kabeļu ievadi. Savstarpēji drīkst savienot vairākus EnergoInfra Industry sildītājus.
Siltumu iespējams regulēt ar kādu no telpā uzstādītajiem termostatiem, kā arī, ja ir uzstādīti vairāki sildītāji, tad siltuma regulāciju var veikt, papildus izmantojot automātisko vadības paneli.
Energoinfra Industry ir piemērota noteiktu zonu apsildei.
Energoinfra Industry var izmantot kā pamata apkuri visai telpai.

Rūpnieciskie infrasarkanie sildītāji – lampas EnergoInfra Industry – Tehniskie dati
	Modelis
	220-240V
	Izmēri (cm)
gar.x plat.xaugst.
	Svars
 kg
	Virsmas temperatūra
	Montāžas augstums m

	EnergoInfra Industry
	EIR3000
	3000 W
	136
	30
	8
	7
	600 - 700˚C
	4,5 – 35 m

	EnergoInfra Industry
	EIR4500
	4500 W
	136
	30
	8
	7
	700- 800˚C
	6 – 40 m

	EnergoInfra Industry
	EIR6000
	6000 W
	168
	30
	8
	8,5
	700- 800˚C
	7 – 45 m
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