INFRASARKANĀS APKURES SISTĒMA – SILDĪTĀJI ECORA
Griestu apkures paneļi ECORA

Apraksts
Uzticami un ekonomiski infrasarkanie sildītāji, kurus ražo Čehijas uzņēmums
Tie tiek ražoti uz infrasarkano staru sildelementa NOMATERM bāzes, kuru, galvenokārt, izmanto kuģu un zemūdeņu apsildes sistēmās.
Sākot ar 2007.gada kompānija uzsāka ražot arī sadzīves infrasarkano staru sildītājus. Pamatā tika ņemti infrasarkanā starojuma apsildes elementi NOMATERM, kuriem iespējamas dažādas jaudas un izmēri.
Tādējādi tika uzsākta infrasarkano griestu paneļu ECORA ražošana, kuri paredzēti lietošanai dzīvojamās telpās, rūpniecības telpās, sabiedriskajā un komerciālajā sektorā.
Garantijas laiks ECORA paneļiem – 6 gadi!
Standarta rāmji ir – alumīnija vai koka (egle – dabīgā krāsā vai krāsoti. Pēc pieprasījuma – ozols – dabīgā krāsā).
Drošības klase IP 20, augstāka – pēc pasūtījuma.
Ietekme uz cilvēku un apkārtējo vidi
Pievērsiet uzmanību! Infrasarkanais sildītājs “ECORA ” – tas nav vienkārši sildītājs – tā ir jūsu mikroklimata apkures, attīrīšanas un atveseļošanas sistēma!
Produkta pielietojums
ECORA apkures paneļi tiek ražoti uz NOMATERM sildelementa bāzes. NOMATERM sildelements atrodas koka (alumīnija – AL modeļiem) rāmī un no aizmugures tas ir pasargāts ar izolējošu materiālu, kurš pārklāts ar alumīnija folliju. Pieslēguma kabeļa garums ir puse apkures paneļa garuma. ECORA apkures paneļi ar koka rāmi pieder pie otrās tehnoloģiju klases, bet ar alumīnija rāmi – pie pirmās tehnoloģiju klases.

Lietošana
ECORA apkures paneļi ir paredzēti montāžai pie griestiem. Tos var izmantot gan kā pamata apkures sistēmu, gan arī kā papildus apsildi pie esošās apkures. ECORA paneļus ar panākumiem izmanto:
· sabiedriskās telpās (bērnudārzos, skolās, ēdnīcās, kafejnīcās, bāros, restorānos utt.)
· ražošanas un rūpniecības telpās
· pārdošanas vietās (veikali, kioski)
· dzīvojamās telpās (dzīvokļi, mājas)
· auditorijās
· ofisos
· noliktavās
· zālēs utt.
ECORA infrasarkanie sildītāji iemieso sevī unikālas tehnoloģijas, kas ļauj ne tikai sniegt siltumu, bet arī sniegt ārstniecisku efektu uz cilvēka organismu un apkārtējo vidi.
Tie strādā infrasarkano viļņu tālajā diapazonā 4 ÷ 14 mkm robežās. Šo starojumu pavada arī anjonu starojums, antibioze un gaisa attīrīšanas efekts.
Tālo viļņu diapazona infrasarkanajam starojumam, kurā strādā ECORA sildītāji, kā arī anjonu starojumam ir sekojoša labvēlīga ietekme uz cilvēku:
· Augšējo elpceļu saslimšanu un astmas profilakse
· Labvēlīga ietekme uz mājdzīvniekiem un telpaugiem
· Nepatīkamu smaku un tabakas dūmu neitralizācija
· Sirds-asinsvadu saslimšanu profilakse
· Nomierinoša iedarbība uz nervu sistēmu
· Vispārēja ārstnieciska iedarbība uz organismu
· Vielmaiņas stimulēšana organismā
· Augsta asinsspiediena pazemināšana
· Dabiska gaisa attīrīšana un antibioze
· Organisma šūnu aktivizēšana
· Ādas saslimšanu profilakse
· Ādas elastības atjaunošana
· Asins aprites stimulēšana
· Holesterīna līmeņa samazināšana asinīs
· Imunitātes stiprināšana
Gaisa attīrīšana – nepatīkamu smaku novēršana, kuras rodas organisku vielu pūšanas rezultātā.
Antibioze (gr.val. anti pret + bios dzīvība) – termins, kuru 1942.gadā piedāvāja amerikāņu mikrobiologs Zelmans Abrahams Vaksmans (WaksmanSelman Abracham, 1888-1973). Nozīmē organismu mijiedarbību eksistējot blakus konkrētos apstākļos, kad viens organisms ierobežo cita organisma pastāvēšanas iespējas (nospiež baktēriju augšanu).
Ja jau ir pamata apkure, kamdēļ uzstādīt papildus apsildi?
Daudzās telpās jau ir centralizēta apkures sistēma – mums tik ļoti pierastie radiatori. Un ja jau tie tur ir, kāpēc uzstādīt papildus siltuma avotu? Daži no iemesliem var būt sekojoši:
· Nepieciešamība pēc apkures bieži vien parādās pirms apkures sezonas sākuma
· Nepieciešamība apsildīt vietas, kur nav uzstādīti radiatori un tur nenonāk sasilušais gaiss (vannas istaba, iestiklots balkons, oranžērija utt.)
· Nepieciešama speciālas vai darba telpas apkure (koridors, palīgtelpa, dežūrtelpa, apsardzes postenis, kāpņu telpa utt.)
· Nav centralizētās apkures sistēmas
· Ir nepieciešama papildus apkure konkrētai zonai
· Pārāk augsta apkures cena utt.
Infrasarkanie apkures paneļi ECORA:
Pielietojums: apkures panelis ir paredzēts montāžai pie griestiem dzīvokļu, rūpniecisko objektu, ofisa telpu apkurei. Tos var izmantot gan kā pamata apkures sistēmu, gan arī kā papildus apsildi pie esošās apkures.
Minimālais montāžas augstums ir 1,8m.
ECORA paneļus izmanto:
· sabiedriskās telpās (bērnudārzos, skolās, ēdnīcās, kafejnīcās, bāros, restorānos utt.)
· ražošanas un rūpniecības telpās
· pārdošanas vietās (veikali, kioski)
· dzīvojamās telpās (dzīvokļi, mājas)
· auditorijās
· ofisos
· noliktavās
· zālēs utt.
Infrasarkano apkures paneļu priekšrocības:
· Patīkama siltuma sajūta; siltums tiek vienmērīgi sadalīts visā telpā (patīkams siltuma līmenis tiek sasniegts, kad gaisa temperatūra ir par 2-4°C zemāka salīdzinot klasisko parasto apkuri, tas ļauj ietaupīt ievērojamu enerģijas daudzumu)
· Temperatūras atšķirība starp gaisu grīdas līmenī un pie telpas griestiem nepārsniedz 2°C (infrasarkanie paneļi ir piemēroti arī telpām ar augstiem griestiem)
· Ilga siltuma inerce telpā (tā atkal ātri uzsilst pēc izvēdināšanas);
· Viegla telpas temperatūras kontrole, izmantojot termoregulatorus (ja nepieciešams, katrā istabā var uzstādīt atšķirīgus temperatūras režīmus );
· Nav putekļu cirkulacijas, netiek dedzināts skābeklis un nav pārmērīga mitruma zuduma gaisā (infrasarkanā apkure ir piemērota cilvēkiem ar veselības problēmām);
· Pakāpeniski izvada mitrumu no sienām (sienām ar laiku uzlabojas to akumulācijas īpašības);
· Novērš mitruma kondensāciju sienās un pelējuma rašanos;
· Infrasarkanie paneļi neaizņem vietu telpā
· Vienkārša uzstādīšana
· Ilgs kalpošanas laiks (garantija no ražotāja ir 6 gadi)
· Nav apkures sistēmas uzturēšanas izmaksu
· Labvēlīga ietekme uz veselību
Apkure ar infrasarkano staru paneļiem atšķiras no klasiskās apkures ar to, ka tā nesilda gaisu telpā, bet gan sasilda  sienas, griestus, grīdu un priekšmetus, kuri pēc tam pakāpeniski atdod siltumu gaisam.

 Apkures paneļi ar koka rāmi
[image: Infrasarkanais apkures panelis ar koka rāmi]Var izmantot apkurei sabiedriskās telpās (bērnudārzos, skolās, ēdnīcās, kafejnīcās, bāros, restorānos utt.), ražošanas un rūpniecības telpās, pārdošanas vietās (veikali, kioski), dzīvojamās telpās (dzīvokļi, mājas), auditorijās, ofisos, noliktavās utml.
Apkures temperatūras kontrolei nepieciešams termoregulators. (termoregulatorus varat izvēlēties termoregulatoru sadaļā)
Koka rāmji tiek ražoti no standarta koka (egle)
Profils 40 x 40 mm.
Standarta krāsa: balta.
Paneļa virsmas standarta krāsa – balta.


Apkures paneļi ar koka rāmi – Tehniskie dati
	Modelis
	Izmēri (mm)
	Jauda (W)
	Aizsardzības klase
	Apsildāmais laukums, m2

	Apkures panelis ar koka rāmi TPS 80
	440 x 260 x 40
	80
	IP 20
	1 – 2

	Apkures panelis ar koka rāmi TPS 150
	840 x 260 x 40
	150
	IP 20
	2 – 3

	Apkures panelis ar koka rāmi TPS 200
	540 x 540 x 40
	200
	IP 20
	2 – 4

	Apkures panelis ar koka rāmi TPS 300
	640 x 640 x 40
	300
	IP 20
	3 – 6

	Apkures panelis ar koka rāmi TPS 400
	900 x 540 x 40
	400
	IP 20
	5 – 8

	Apkures panelis ar koka rāmi TPS 500
	980 x 640 x 40
	500
	IP 20
	6 – 10

	Apkures panelis ar koka rāmi TPS 650
	1240 x 640 x 40
	650
	IP 20
	8 – 12

	Apkures panelis ar koka rāmi TPS 1000
	1840 x 640 x 40
	1000
	IP 20
	15 – 20



Iebūvējams IS griestu apkures panelis TPS ALT400
[image: Iebūvējams IS apkures panelis TPSALT ECORA]Infrasarkanie griestu apkures paneļi ar alumīnija rāmi, paredzēti iebūvēšanai ģipškartona griestos TPS AL „T“. Šos ekonomiskos sildītājus var izmantot apkurei sabiedriskās telpās (bērnudārzos, skolās, ēdnīcās, kafejnīcās, bāros, restorānos utt.), ražošanas un rūpniecības telpās, pārdošanas vietās (veikali, kioski), dzīvojamās telpās (dzīvokļi, mājas), auditorijās, ofisos, noliktavās utml. Apkures temperatūras kontrolei nepieciešams termoregulators. (termoregulatorus varat izvēlēties termoregulatoru sadaļā) Alumīnija rāmis – rāmja krāsa: balts
Šie paneļi lieliski izskatās un labi iederēsies jebkurā interjerā. 
Paneļa virsmas standarta krāsa – balta

Infrasarkanie apkures paneļi ar alumīnija rāmi – Tehniskie dati
	 
	Izmēri (mm)
	Jauda (W)
	Aizsardzības
klase
	Apsildāmais
laukums, m2

	Iebūvējams infrasarkanais sildītājs TPS200 AL „T“
	525 x 525 x 30 (lūka 507×507)
	200
	IP 20
	2 – 4

	Iebūvējams infrasarkanais sildītājs TPS300 AL „T“
	625 x 625 x 30 (lūka 607×607)
	300
	IP 20
	3 – 6

	Iebūvējams infrasarkanais sildītājs TPS400  AL „T“
	875 x 525 x 30 (lūka 857×507)
	400
	IP 20
	5 – 8

	Iebūvējams infrasarkanais sildītājs TPS500  AL „T“
	965 x 525 x 30 (lūka 947×607)
	500
	IP 20
	6 – 10



IS griestu apkures panelis ar alumīnija rāmi TPS AL1000
[image: Infrasarkanie apkures paneļi ar alumīnija rāmi]Infrasarkanos griestu apkures paneļus ar alumīnija rāmi var izmantot apkurei sabiedriskās telpās (bērnudārzos, skolās, ēdnīcās, kafejnīcās, bāros, restorānos utt.), ražošanas un rūpniecības telpās, pārdošanas vietās (veikali, kioski), dzīvojamās telpās (dzīvokļi, mājas), auditorijās, ofisos, noliktavās utml.
Apkures temperatūras kontrolei nepieciešams termoregulators. (termoregulatorus varat izvēlēties termoregulatoru sadaļā)
Alumīnija rāmis – rāmja krāsa: balta vai dabiska.
Šie paneļi lieliski izskatās un labi iederēsies jebkurā interjerā.
Alumīnija rāmji ir izgatavoti no 30 x 30 mm profila.
Paneļa virsmas standarta krāsa – balta 

Infrasarkanie apkures paneļi ar alumīnija rāmi – Tehniskie dati
	Modelis
	Izmēri (mm)
	Jauda (W)
	Aizsardzības klase
	Apsildāmais laukums, m2

	IS apkures panelis TPS AL200
	510 x 510 x 30
	200
	IP 20
	2 – 4

	IS apkures panelis TPS AL300
	610 x 610 x 30
	300
	IP 20
	3 – 6

	IS apkures panelis TPS AL400
	860 x 510 x 30
	400
	IP 20
	5 – 8

	IS apkures panelis TPS AL500
	950 x 610 x 30
	500
	IP 20
	6 – 10

	IS apkures panelis TPS AL650
	1210 x 610 x 30
	650
	IP 20
	8 – 12

	IS apkures panelis TPS AL1000
	1810 x 610 x 30
	1000
	IP 20
	15 – 20



Infrasarkanais apkures panelis piekārtajiem griestiem TPS 300K
[image: Sildītājs piekārtajiem griestiem]Lai izmantotu paneļu apkuri Armstrong tipa piekārtajos griestos, ir izstrādāti modeļa ECORA paneļi TPS300 K, kas pēc izmēra atbilst šādu griestu segmentiem. Šos paneļus ir ļoti viegli montēt – tie vienkārši tiek likti parasto paneļu vietās. 

Infrasarkanais apkures panelis piekārtajiem griestiem – Tehniskie dati
	Modelis
	Izmērs (mm)
	Jauda (W)
	Aizsardzības klase
	Apsildāmā platība, m2

	TPS 300K
	595 x 595
	300
	IP 20
	3 – 6



Dvieļu žāvētāji – infrasarkanie sildītāji 
[image: Dvieļu žāvētājs - infrasarkanais sildītājs]
Piemērots vannas istabu apkurei. Var izmantot apkurei dzīvojamās telpās (mājai, dzīvoklim), sabiedriskās telpās (bērnudārzos, skolās, ēdnīcās, kafejnīcās, bāros, restorānos utt.), ražošanas un rūpniecības telpās, pārdošanas vietās (veikali, kioski),  auditorijās, ofisos, noliktavās utml.
Sildītāja sildelements atrodas alumīnija rāmī, un no aizmugures tas ir pasargāts ar izolējošu materiālu, kurš pārklāts ar alumīnija foliju un alumīnija plāksni.
Pieslēgums pie barošanas tiek nodrošināts ar kabeli un kontaktdakšu ar iebūvētu slēdzi (modeļiem „v”) vai ar iebūvētu telpas termostatu (modeļiem „r”).
Standarta krāsa alumīnija rāmim ir anodizēts pārklājums.
Paneļa virsmas standarta krāsa – balta. 

Dvieļu žāvētāji / sildītāji vannas istabā – Tehniskie dati
	Modelis
	Izmērs (mm)
	Jauda (W)
	Aizsardzības
klase
	Apsildāmā
platība, m2

	Dvieļu žāvētājs TPK 200 v
	840 x 390
	200
	IP 44
	2 – 4

	Dvieļu žāvētājs TPK 200 r
	840 x 390
	200
	IP 44
	2 – 4

	Dvieļu žāvētājs TPK 400 v
	890 x 590
	400
	IP 44
	5 – 8

	Dvieļu žāvētājs TPK 400 r
	890 x 590
	400
	IP 44
	5 – 8
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